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Фільтри повітряні та пилозбірники


ООО «ФОЛТЕР-УКРАИНА»
www.folter.com.ua   E-mail: info@folter.com.ua
Тел. (057) 719-35-52, 719-80-27

Анкета №1 для вибору фільтрів для очищення повітря в системах припливної вентиляції.
	№

п/п
	Питання
	Графа для заповнення

	1
	Призначення приміщення, до якого буде подаватися очищений повітря
	

	
	
	

	2
	Тип або клас чистоти приміщення.
	

	3
	Для чистих приміщень - максимально допустима кількість частинок максимального розміру в м³ очищеного повітря, шт./м³.
	

	4
	Концентрація пилу та інших можливих домішок в повітрі на вході в фільтр, мг/м³.
	

	5
	Вимоги до концентрації пилу в очищеному повітрі, мг/м³.
	

	6
	Максимально допустимий розмір частинок в очищеному повітрі, мкм.
	

	7
	Необхідність очищення від газоподібних забруднень.
	

	8
	Клас фільтра за ГОСТ Р 51251-99 (EN 779; EN 1822).
	

	9
	Об'ємний розхід очищуваного повітря, м³/год.
	

	10
	Максимально допустимий опір (різниця тиску) фільтра, Па.
	

	11
	Вимоги до габаритних розмірів для розташування фільтрів (довжина, висота, глибина), мм.
	

	12
	Необхідні дані для заміни існуючих ячеєчних (касетних) фільтрів: панельних, кишенькових (мішкових) та складчастих фільтрів.

Габаритні розміри вхідного січення, мм.
	

	
	- Висота
	

	
	- Ширина
	

	
	- Глибина (по напрямку повітря)
	

	
	- Довжина кишеньок (для кишенькових фільтрів)
	

	
	- Кількість кишеньок (для кишенькових фільтрів), шт.
	

	
	- Матеріал корпусу
	

	13
	Вимога до безперервної роботи фільтрів, годин.
	

	14
	Назва організації

Поштова адреса

Контактна особа (ПІБ, посада)

Телефон, факс, E-mail

Дата складання
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Заповнену анкету просимо повернути нам зручним для вас способом: факс, електронна пошта, поштова адреса.
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